60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.33	VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a	VERDELER/VERZAMELAAR
0.	VERDELER/VERZAMELAAR
Fabrikaat: WTH Vloerverwarming B.V.
Type: C-2050
Laag temperatuur regelunit t.b.v. vloerverwarming en koeling
Materiaal: Vezelversterkt nylon
Afmetingen: door leverancier te bepalen
Toebehoren:
- Ontluchting
- Vul- en aftapkraan
- 1 manometer in de retouraansluiting
- 1 thermometer in de aanvoer
- Aansluitingen aanvoer en retour vernikkelde koppeling 1" binnendraad
  voorzien van kogelafsluiter
- Per groep 1 groepsafsluiter en 1 regelventiel geschikt voor naregeling
  d.m.v. een thermomotor of handbediening
- Montageprofiel
- Bevestigingsset
Opties:
- Handknop t.b.v. niet nageregelde groepen
- Flowmeter per groep
4.	MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR
Montagewijze:
- gescheiden verdeler/verzamelaar
- aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier
.01	WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarmingsysteem