60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.33	VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a	VERDELER/VERZAMELAAR
0.	VERDELER/VERZAMELAAR
Fabrikaat: WTH Vloerverwarming B.V.
Type: LT-N
Laag temperatuur regelunit t.b.v. vloerverwarming voorbereid voor
naregeling
Materiaal: staal, gemoffeld in een epoxycoating
Afmetingen: door leverancier te bepalen
Afgeperst (kPa): 700
Toebehoren:
- 2 ontluchters
- 2 thermometers
- Bevestigingsset
- Per groep 1 groepsafsluiter en 1 regelventiel geschikt voor naregeling
  d.m.v. een thermomotor of handbediening
4.	MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR
Montagewijze:
- gescheiden verdeler/verzamelaar
- aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier
.01	WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarmingsysteem