60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.33	VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a	VERDELER/VERZAMELAAR
0.	VERDELER/VERZAMELAAR
Fabrikaat: WTH Vloerverwarming B.V.
Type: RUH-N
Hoog temperatuur regelunit t.b.v. vloerverwarming voorbereid voor
naregeling
Materiaal: staal, gemoffeld in een epoxycoating
Afmetingen: door leverancier te bepalen
Afgeperst (kPa): 700
Regeling:
- TH7420, regeling op basis van watertemperatuur toevoerwater
Toebehoren:
- Toerengeregelde circulatiepomp
- Thermostatisch ventiel met watertemperatuurvoeler in de aanvoerbalk
- Kogelafsluiter in de retour
- Maximaalthermostaat
- Ontluchter
- 2 thermometers
- Bevestigingsset
- Per groep 1 groepsafsluiter en 1 regelventiel geschikt voor naregeling 
  d.m.v. een thermomotor of handbediening
4.	MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR
Montagewijze:
- gescheiden verdeler/verzamelaar
- aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier
.01	WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarmingsysteem