60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.33	VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a	VERDELER/VERZAMELAAR
0.	VERDELER/VERZAMELAAR
Fabrikaat: WTH Vloerverwarming B.V.
Type: RUV
Hoog temperatuur regelunit t.b.v. vloerverwarming bij toepassing onder
een vriescel
Materiaal: staal, gescopeerd en gemoffeld in een epoxycoating
Afmetingen: door leverancier te bepalen
Afgeperst (kPa): 700
Regeling:
- TH7420, regeling op basis van watertemperatuur toevoerwater
Toebehoren:
- Circulatiepomp
- Thermostatisch ventiel met watertemperatuurvoeler in de aanvoerbalk
- Kogelafsluiter in de retour
- Manometer
- Vul- en aftapkraan
- Overstortventiel
- Inwendige weerstand
- Bevestigingsset
- Per groep 2 groepsafsluiters en 1 messing staafthermometer op de
  retour van elke groep
4.	MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR
Montagewijze:
- gescheiden verdeler/verzamelaar
- aantal groepen (st.): Te bepalen door leverancier
.01	WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Verdeler/verzamelaar t.b.v. vloerverwarmingsysteem