60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.41	VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.31-a	MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS, VERDELER/VERZAMELAAR
0.	MONTAGE LEIDINGREGISTER
1. 	KUNSTSTOF BUIS
2.	VERDELER/VERZAMELAAR
4.	PS-SCHUIMPLAAT
Fabrikaat: WTH.
Variso isolatieplaat PST met montagefolie, akoestisch.
Type: WLG 045.
Materiaal: polystyreenschuim.
Drukvastheid (N/mm2): 0,0035.
Afmetingen (lxb) (mm): 3.000x1.000.
Dikte (mm): #
Toebehoren:
- HDPE Variso clip montagebeugels
- Variso tape 50 mm
- polyethyleen randisolatie 8 x 120 mm.