60	VERWARMINGSINSTALLATIES
60.41	VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.31-a	MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS, VERDELER/VERZAMELAAR
0.	MONTAGE LEIDINGREGISTER
1.	KUNSTSTOF BUIS
2.	VERDELER/VERZAMELAAR
4.	PS-SCHUIMPLAAT
Fabrikaat: WTH.
Variso isolatieplaat PS met montagefolie, thermisch.
Type: SE 52-40.
Materiaal: polystyreenschuim.
Drukvastheid (N/mm2): 0,028.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)):0,04.
Afmetingen:
- dikte (mm): #
- lengte x breedte (mm): 3.000x1.000.
Toebehoren:
- HDPE Variso clip montagebeugels
- Variso tape 50 mm
- polyethyleen randisolatie 8 x 120 mm.